**ANEXO N° 7**

**FORMULARIO DE COMPROMISO CONSTITUTIVO DE**

**FACTOR DE CALIDAD**

Ciudad y fecha

Señoras/es

ECOMUN y CISP

Comité de Compras

licitaciones.ecomun@cispcolombia.org

**Referencia: CISP/ECOMUN/LIC02A/2024/T06.94/SAN LUIS**

En mi calidad de Representante Legal del Oferente denominado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ manifiesto que nuestra Entidad se compromete a ofrecer las siguientes actividades en la obra objeto de la presente Invitación a Licitar, que consiste en:

“Prestar servicios adecuación de la bodega, según la normatividad vigente para granja Biosegura[[1]](#footnote-1), en el cual conste el compromiso que en este sentido asume, mismo que se convierte en una obligación contractual para la ejecución de la obra.”

Así las cosas, este compromiso constituye una obligación que, en caso de resultado adjudicatarios del contrato que deriva de la presente IaL, será incluido en el contrato que hemos de suscribir para la ejecución de la obra.

Es nuestra responsabilidad comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso para garantizar la actividad ofrecida como parte de las obligaciones contractuales que derivan de la presente IaL.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso, dado que es un factor que constituye puntaje.

Atentamente,

**(FIRMA)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL**

**IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL**

**NOMBRE DEL OFERENTE**

**IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

**NÚMERO DE CONTACTO**

**CORREO ELECTRÓNICO**

Documento aprobado por la Unidad de Gestión

Proyecto Piscicultura del Común

Contrato de Subvención T06.94

1. La bodega debe contar con ventilación cruzada, estibas para evitar el contacto con el suelo del alimento, debe proteger de la humedad y de la lluvia los alimentos e insumos que ahí se guarden, contar con una cubierta totalmente impermeable, muros perimetrales de al menos 1 m de altura para evitar la salpicadura del agua, debe contener los cerramientos necesarios para evitar que la fauna silvestre pueda ingresar a la bodega y debe contar con iluminación adecuada y un sistema de señalización adecuado. [↑](#footnote-ref-1)